Copyright CANON INC. 2000-2005. Všechna práva vyhrazena.

____________________________________________________________________

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Ovladač tiskárny Canon iP1600 Canon IJ, verze 1.90 CZ
Pokyny
____________________________________________________________________

Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených Státech a dalších
zemích.

Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel
Corporation.

Všechny další zde uvedené názvy a obchodní značky mohou být
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných majitelů.
____________________________________________________________________

< Obsah >

Úvod
  Předmluva
  Instalační komponenty
  Systémové požadavky
  Opatření před instalací
  Způsob instalace
  Varovná hlášení zobrazovaná během instalace
  Odstranění ovladače tiskárny

Zadání nastavení ovladače tiskárny
  Otevření okna Nastavení ovladače tiskárny
  Poznámky k aplikacím
  Používání ovladače tiskárny

Tisk v síti
  Úvod
  Používaná verze ovladače tiskárny
  Způsoby instalace a nastavení
  Omezení daná sítí

====================================================================
Úvod
====================================================================

< Předmluva >

Tento soubor obsahuje důležité informace o instalaci a používání
Ovladače tiskárny Canon IJ, se kterým je distribuován. Ovladač 
tiskárny Canon IJ umožňuje tisknout na tiskárně Canon IJ z aplikací
v systémech Microsoft (R) Windows (R) XP nebo Microsoft (R) 
Windows (R) 2000. Než začnete tiskárnu používat, musíte nejprve do
počítače nainstalovat ovladač tiskárny.

< Instalační komponenty >

Instalační sada obsahuje následující součásti:

  - Instalátor (Setup.exe)
    Nainstaluje Ovladač tiskárny Canon IJ do počítače.

  - Ovladač tiskárny Canon IJ (dále v tomto dokumentu jen "ovladač
    tiskárny") Software umožňující tisk na vaší tiskárně.

  - Deinstalátor
    Umožňuje odstranit ovladač tiskárny z počítače.

  - Readme (readme_czech.txt)
    Tento dokument. Obsahuje důležité informace o ovladači tiskárny.
    Chcete-li jej zobrazit po instalaci,
    vyberte [Start]-[Programy]-[Canon iP1600]-[Readme].

< Systémové požadavky >

Tento software vyžaduje následující konfiguraci systému:

Operační systém
  Windows XP Home Edition
  Windows XP Professional
  Windows 2000 Professional nebo
  Windows 2000 Server/Advanced Server

    Poznámka:
    - Tento produkt je navržen speciálně pro 32 bitové verze systému
      Windows.
    - V některých operačních systémech nebo verzích prohlížeče 
      Internet Explorer se nápověda nemusí zobrazit správně.
      Doporučujeme pravidelně aktualizovat váš systém pomocí 
      služby Windows Update. 

Hardware
  Počítač:          Musí normálně pracovat s používaným operačním
                    systémem.
		    (CPU: Intel Pentium nebo ekvivalentní
		    mikroprocesor)
  Paměť:            Musí normálně pracovat s používaným operačním
                    systémem.
  Pevný disk:       Nejméně 100 MB volného místa před instalací
                    ovladače
  Další jednotka:   Mechanika CD-ROM
  Rozhraní:         USB
  Kabel tiskárny:   Kabel USB
  Monitor:          VGA nebo lepší

< Opatření před instalací >

Než začnete s instalací ovladače tiskárny, přečtěte si následující
upozornění.

- Před zahájením instalace připojte tiskárnu k počítači.
  Podrobnosti naleznete v příručce tiskárny.

- K instalaci tiskárny musíte mít plná práva pro nastavení
  tiskárny. Před spuštěním instalace se přihlaste jako člen
  skupiny Administrators (v systému Windows XP jako správce
  počítače).

- Ukončete všechny spuštěné aplikace.

- Pokud je v počítači nainstalována předchozí verze ovladače
  tiskárny, musíte ji nejprve odebrat pomocí deinstalátoru a až poté
  nainstalovat nový ovladač. Dřívější verzi lze odebrat podle pokynů
  v části "Odstranění ovladače tiskárny".

- V závislosti na používaném prostředí mohl být do počítače
  automaticky nainstalován ovladač tiskárny Windows od společnosti
  Microsoft. Doporučujeme nicméně používat tento ovladač tiskárny
  dodaný společností Canon.

- Instalační program automaticky instaluje ovladač tiskárny v jazyce,
  který odpovídá nastavení ovládacího panelu v počítači.
  Pokud ovladač tiskárny nepodporuje nastavení ovládacího panelu,
  zobrazí se ihned po spuštění programu Setup.exe obrazovka výběru
  jazyka. V tomto případě vyberte jazykovou verzi, kterou chcete
  používat.

  Nastavení ovládacího panelu
    * Windows XP
    Vyberte [Ovládací panely]-[Možnosti data, času, místního
    nastavení a jazyka]-[Místní a jazykové nastavení] a na kartě
    [Upřesnit] vyberte [Jazyk pro programy nepodporující Unicode].

    * Windows 2000
    Vyberte [Ovládací panely]-[Místní nastavení] a v oblasti
    [Nastavení jazyků systému] na kartě [Obecné] klepněte na
    [Nastavit výchozí]. Potom zadejte jazyk v dialogovém okně
    [Volba národního systému].

< Způsob instalace >

Níže popsaný způsob instalace platí pro tiskárnu používanou
jako místní tiskárna.
Chcete-li používat tiskárnu jako síťovou, použijte způsob
instalace popsaný v části "Tisk v síti".

Ovladač tiskárny lze stáhnout z webových stránek společnosti Canon.
(http://www.canon.com/)

    Poznámka:
    Po rozbalení staženého komprimovaného souboru uložte soubor do
    složky jako například [C:temp].
    V názvu složky nepoužívejte jiné než anglické znaky.
    Jinak se ovladač tiskárny nemusí nainstalovat správně.

  1. Vypněte tiskárnu.

     Poznámka:
     Pokud zapnete počítač a tiskárna bude zapnutá, zobrazí se díky
     funkci Plug and Play systému Windows automaticky průvodce
     [Nalezen nový hardware]. V tomto případě klepněte na tlačítko
     [Storno].

  2. Otevřete složku, která obsahuje tento program.

  3. Poklepáním na program [Setup.exe] spusťte instalaci.

  4. V okně [Uvítání] klepněte na tlačítko [Další].

  5. Pročtěte si podmínky v okně [Licenční smlouva]. Souhlasíte-li
     s podmínkami, klepněte na tlačítko [Ano].

     Začnou se kopírovat soubory.

  6. Po zobrazení okna [Port tiskárny] zapněte tiskárnu a čekejte,
     dokud se port nerozpozná.

     Poznámka:
     Chcete-li vybrat port tiskárny sami, zaškrtněte možnost 
     [Vybrat port tiskárny] a klepněte na tlačítko [Ruční výběr]. 
     Na obrazovce [Vybrat port] zvolte port a klepněte 
     na tlačítko [Další].

  7. Po zobrazení okna [Instalace dokončena] klepněte na tlačítko
     [Dokončit].

     Poznámka:
     V určitých prostředích se po klepnutí na tlačítko [Konec]
     zobrazí výzva, abyste restartovali počítač. Doporučujeme
     restartovat počítač, aby byla instalace řádně dokončena.

< Varovná hlášení zobrazovaná během instalace >

  - V určitých prostředích systém zobrazí hlášení s dotazem, zda
    chcete již nainstalovaný ovladač tiskárny nahradit tímto
    ovladačem. Zobrazí-li se toto hlášení, klepněte na tlačítko
    [Ano].

  * Windows XP
  Pokud se během instalace zobrazí hlášení, že software neprošel
  testem Windows Logo, klepněte na tlačítko [Přesto pokračovat].
  Instalace bude pokračovat.

  * Windows 2000
  Pokud se během instalace zobrazí hlášení [Nebyl nalezen digitální
  podpis], klepněte na tlačítko [Ano]. Instalace bude pokračovat.

< Odstranění ovladače tiskárny >

Nepotřebný ovladač tiskárny odstraníte následujícím postupem:

  1.  Z nabídky [Start] vyberte [Programy] a klepněte na
      [Canon iP1600].

  2.  Klepněte na [Odinstalovat].

  3.  Pokud se zobrazí dialogové okno [Potvrdit odstranění souboru],
      klepněte na tlačítko [OK].

     Poznámka:
     - Pokud nebyl ovladač tiskárny nainstalován pomocí instalačního
       programu, nebude k dispozici odinstalační program. Nepotřebný 
       ovladač tiskárny odstraňte následujícím způsobem:

     1)  Z nabídky [Start] vyberte [Nastavení] a klepněte na
         [Tiskárny].
     2)  Vyberte název tiskárny, která má být odstraněna, a
         v nabídce [Soubor] vyberte příkaz [Odstranit].
     3)  V nabídce [Soubor] vyberte příkaz [Vlastnosti serveru].
     4)  Klepněte na kartu [Ovladače] a ze seznamu [Nainstalované
         ovladače tiskáren] vyberte název tiskárny, která má být
         odstraněna.
     5)  Klepněte na tlačítka [Odebrat], [OK].

====================================================================
Zadání nastavení ovladače tiskárny
====================================================================

< Otevření okna Nastavení ovladače tiskárny >

  - Otevření z aplikace
    Obvyklým způsobem, jak otevřít ovladač tiskárny z aplikace, je
    vybrat [Soubor]-[Vzhled stránky] a klepnout na tlačítko
    [Tiskárna], nebo vybrat [Soubor]- [Tisk...] a klepnout
    na tlačítko [Vlastnosti].

  - Otevření přímo
    Následujícím postupem můžete zadat standardně používaná nastavení
    nebo používat funkce údržby tiskárny. Nepokoušejte se použít
    funkce údržby tiskárny během tisku.

    1) V nabídce [Start] vyberte následující možnosti: 
       Windows XP:  [Ovládací panely]-[Tiskárny a jiný
       hardware]-[Tiskárny a faxy]
       Windows 2000:  [Nastavení]-[Tiskárny]
    2) Klepněte na ikonu používaného modelu tiskárny.
    3) Z nabídky [Soubor] vyberte příkaz [Předvolby tisku].

< Poznámky k aplikacím >

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Pokud v dialogové okně [Tisk] aplikace Word nastavíte tisk více
    než jedné stránky na list papíru, nepoužívejte v ovladači
    tiskárny na kartě [Vzhled stránky] volbu [Tisk rozvržené
    stránky]. Pokud pro obě nastavení vyberete hodnoty vyšší než
    jedna, tisk neproběhne správně. Chcete-li tisknout více než
    jednu stránku na list, použijte pouze jedno z obou nastavení.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Používáte-li v dialogovém okně [Tisk] nastavení
    [Nastavit podle velikosti papíru], v ovladači na kartě [Vzhled
    stránky] nepoužívejte možnost [Tisk v měřítku]. Při jejím použití
    bude nastavení [Nastavit podle velikosti papíru] z aplikace Word
    přepsáno nastavením [Velikost papíru v tiskárně] z karty
    [Vzhled stránky] ovladače.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Pokud je v aplikace Word zapnuta funkce
    [Povolit záměnu formátů A4 a Letter], v dialogovém okně
    [Vzhled stránky] aplikace Word je [Orientace] nastavena [Na
    výšku] a v ovladači je [Orientace] nastavena [Na šířku], tisk
    neproběhne správně. Před tiskem funkci [Povolit záměnu formátů A4
    a Letter] vypněte. V aplikaci Word v nabídce [Nástroje] otevřete
    okno [Možnosti]. Funkci naleznete na kartě [Tisk].

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Měníte-li [Velikost papíru] a [Orientaci], použijte nastavení v
    aplikaci Word, nikoli v ovladači.

  - Microsoft Word/Microsoft Corporation
    Pokud na kartě [Vzhled stránky] vyberete jako [Typ tisku] možnost
    [Tisk v měřítku] nebo [Tisk přizpůsobený velikosti stránky],
    postupujte následovně:

    1. Otevřete dialogové okno [Tisk] aplikace Word.
    2. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny, na kartě [Vzhled
       stránky] vyberte [Typ tisku] a klepněte na tlačítko [OK].
    3. Nespouštějte tisk a zavřete dialogové okno [Tisk].
    4. Znovu otevřete dialogové okno [Tisk] aplikace Word.
    5. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a znovu klepněte
        na tlačítko [OK].
    6. Spusťte tisk.

  - Microsoft Excel 2002/Microsoft Corporation
    Pokud je v programu Excel 2002 povoleno nastavení
    "Povolit záměnu formátu A4 a Letter" a hodnota "Velikost papíru"
    nastavená na kartě "Vzhled stránky" obrazovky Vlastnosti tiskárny
    se liší od velikosti papíru nastaveného v programu Excel
    (jedna je nastavena na A4 a druhá na Letter), vytisknou se data
    podle nastavení velikosti papíru na obrazovce Vlastnosti
    tiskárny. Pokud nastanou potíže, nastavte velikost papíru na
    obrazovce Vlastnosti tiskárny na velikost papíru, která byla
    nastavena v programu Excel. Případně můžete vybrat příkaz
    [Možnosti] v nabídce [Nástroje] programu Excel, zrušit zaškrtnutí
    políčka "Povolit záměnu formátu A4 a Letter" na kartě
    "Mezinárodní" a potom data vytisknout.

  - Photoshop/Adobe Systems Inc.
    Pokud nemáte oprávnění správce systému, tisk nemusí proběhnout.
    Chcete-li tisknout, přihlaste se s oprávněními správce systému.

  - Lotus Notes/Lotus Corporation
    Systém se může při určitých tiskových úlohách zablokovat. Ověřte,
    že v nastavení [Rozvržení stránky] v aplikaci máte zadán horní a
    dolní okraj 22,86 mm (0,9 palce) nebo 27,94 mm (1,1 palce).

  - Microsoft Outlook /Microsoft Corporation
    Pokud zrušíte tisk z aplikace, příští tisková úloha zkolabuje.
    Na kartě [Upřesnit] v okně vlastností tiskárny vyberte zařazování
    pro tištěný dokument.

  - CorelDraw 8/Corel Corporation
    V určitých případech nastanou problémy, když se pokusíte z
    aplikace CoreDraw 8.0 otevřít okno nastavení ovladače tiskárny.
    Může například dojít k chybě aplikace nebo se vytisknou
    poškozené znaky. Problém vyřešíte tím, že otevřete okno nastavení
    ovladače ze složky [Tiskárny], zadáte požadovaná nastavení a poté
    spustíte tisk z aplikace.
    Tento problém se již neobjevuje v aplikaci CorelDraw 9.0.

  - Illustrator/Adobe Systems Inc.
    Pokud se použije funkce Tisk bitových map, tisk může trvat dlouho
    nebo se některá data nemusí vytisknout. V dialogovém okně [Tisk]
    zrušte zaškrtnutí možnosti [Tisk bitových map] a poté spusťte
    tisk.

< Používání ovladače tiskárny >

Při tisku s tímto ovladačem někdy platí určitá omezení. Mějte proto
při tisku na paměti následující upozornění.

  - V některých aplikacích neplatí nastavení [Kopie], pokud provedete
    toto nastavení v ovladači tiskárny. V těchto případech zadejte
    toto nastavení v dialogovém okně [Tisk] dané aplikace.

  - V některých aplikacích se nebude tisknout správně, pokud tisknete
    více kopií dokumentu a je zaškrtnuta volba [Kompletovat] ať již
    na kartě [Vzhled stránky] ovladače tiskárny, nebo v dialogovém
    okně [Tisk] aplikace. Chcete-li tento problém vyřešit, před
    tiskem zrušte zaškrtnutí možnosti [Kompletovat].
    
  - Při tisku bez ohraničení se dokument zvětší tak, že přesahuje 
    stránku a vytiskne se bez jakýchkoli okrajů. Pokud je na kartě
    [Vzhled stránky] vybrána pro [Velikost stránky] možnost 
    [P 89x254 mm], bude přesah dokumentu v některých směrech větší, 
    než když je vybrána jiná velikost stránky. Pokud nejste s 
    výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu 
    velikosti přesahu, o kterou se má dokument při tisku zvětšit.

  - V některých aplikacích se nemusí tisknout správně, pokud je volba
    [Typ tisku] nebo [Polotóny] nastavena na [Automaticky]. V tom
    případě spusťte [Poradce při tisku] na kartě [Hlavní] a vyberte
    možnost [Tisk kvalitní fotografie] nebo [Tisk tabulek a grafů].
    Nebo můžete na kartě [Hlavní] nastavit [Kvalitu tisku] na
    [Vlastní] a vybrat pro [Polotóny] jiné nastavení než
    [Automaticky]. Pak nastavte možnost [Barva/Intenzita] na [Ručně]
    a pro [Typ tisku] vyberte jiné nastavení než [Automaticky].

  - Při tisku barevných přechodů nebo graficky obsáhlých tiskových
    dat se někdy tisková data nemusí vytisknout. Dojde k tomu, když
    na pevném disku není dost volného místa pro dočasné uložení dat.
    Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, že na disku, kde je
    nainstalován systém Windows XP nebo Windows 2000, je 40-50 MB
    volného místa. Nebo lze použít nastavení [Složka pro zařazování]
    v okně [Vlastnosti serveru] a přidělit složce pro zařazování
    dostatečné místo. Umístění složky pro zařazovaní změníte 
    následujícím způsobem:
    1) V nabídce [Start] vyberte následující možnosti: 
       Windows XP:  [Ovládací panely]-[Tiskárny a jiný 
       hardware]-[Tiskárny a faxy]
       Windows 2000:  [Nastavení]-[Tiskárny]
    2. Z nabídky [Soubor] vyberte možnost [Vlastnosti serveru].
    3. Klepněte na kartu [Upřesnit], změňte název
       [složky pro zařazování] a klepněte na tlačítko [OK].

  - Pokud během tisku zrušíte tiskovou úlohu ze složky Tiskárny,
    dojde ke skutečnému zastavení tisku až po určité prodlevě.

  - V některých případech selže tisk, pokud není k dispozici dostatek
    virtuální paměti. To lze vyřešit zvětšením souboru virtuální
    paměti. Poklepáním na položku [Systém] v Ovládacích panelech nebo
    klepnutím pravým tlačítkem na ikonu [Tento počítač] a příkazem
    [Vlastnosti] otevřete dialogové okno [Systém - vlastnosti].
    Vyberte kartu [Upřesnit], klepněte na tlačítko [Možnosti
    výkonu...], dále na tlačítko [Změnit...], zadejte novou velikost
    souboru a klepněte na [Nastavit] a [OK].
    
  - Pokud je v dialogovém okně [Etiketa] vybrán [Jazyk], který 
    neodpovídá jazyku rozhraní operačního systému počítače, 
    nemusí se obrazovka ovladače zobrazit správně.

  - V dialogovém okně vlastností tiskárny neměňte nastavení
    [Procesor tisku] na kartě [Upřesnit]. Změní-li se toto nastavení,
    nelze používat následující funkce:
    - [Náhled před tiskem] na kartě [Hlavní].
    - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury]
      a [Oboustranný tisk] na kartě [Vzhled stránky],
    - Všechny funkce používané poi tisku razítek a pozadí

 - Pokud na kartě [Upřesnit] v dialogovém okně vlastností tiskárny
   zrušíte zaškrtnutí políčka [Povolit rozšířené funkce tisku] 
   nebudou k dispozici následující funkce:   
   - [Náhled před tiskem] na kartě [Hlavní]    
   - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury], 
     [Oboustranný tisk] [Tisk od poslední stránky] a [Kompletovat]
     na kartě [Vzhled stránky]    
   - [Zmenšit velikost zařazovaných dat] v dialogovém okně 
     [Možnosti tisku]    
   - Všechny funkce používané poi tisku razítek a pozadí
        
 -  V aplikacích, které nepodporují zařazování EMF (například
    Adobe PhotoShop LE a MS Photo Editor), nelze používat
    následující funkce:
    - [Náhled před tiskem] na kartě [Hlavní]    
    - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury], 
      [Oboustranný tisk] [Tisk od poslední stránky] a [Kompletovat]
      na kartě [Vzhled stránky]       
    - Všechny funkce používané poi tisku razítek a pozadí

 -  Pokud v dialogovém okně [Tisk] v aplikaci zaškrtnete možnost
    [Tisk do souboru], nelze používat následující funkce:
    - [Náhled před tiskem] na kartě [Hlavní]    
    - [Tisk rozvržené stránky], [Tisk plakátu], [Tisk brožury], 
      [Oboustranný tisk] [Tisk od poslední stránky] a [Kompletovat]
      na kartě [Vzhled stránky]       
    - Všechny funkce používané poi tisku razítek a pozadí

  - V některých aplikacích při nastavení [Tisk rozvržené stránky] na
    kartě [Vzhled stránky] na možnost [2 stránky na list] nebo více
    mohou být některé obrázky stran oříznuté. Pokud k tomu dojde,
    pomocí aplikace upravte rozvržení příslušných stránek.

  - Při tisku plakátů nebo tisku razítek a obrázků na pozadí je
    zobrazovaný počet stránek dokumentu v tiskové frontě vyšší než
    skutečný počet stránek dokumentu.

  - Barvy zobrazené na obrazovce v aplikaci se mohou lišit od barev
    v náhledu.

  - Barvy zobrazené v náhledu se mohou lišit od barev výsledného
    tisku.

  - Protože rozlišení v náhledu se liší od rozlišení tisku, text a
    čáry v náhledu se mohou zobrazit odlišně od výsledného tisku.

  - V některých aplikacích se tisk rozdělí do několika úloh.
    V tomto případě se v náhledu zobrazí pouze právě tištěná úloha
    a zobrazení se může lišit od představ uživatele.

  - Zobrazení náhledu nelze použít v následujících případech:
    - Během tisku, když se pravým tlačítkem klepne na ikonu tiskárny
      a vybere možnost [Používat tiskárnu offline].
    - Během tisku mimo dobu stanovenou v možnosti [Dostupné od]
      na kartě [Upřesnit] v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

  - Podrobnosti o funkcích souvisejících se systémy Windows XP nebo
    Windows 2000 naleznete v odpovídající uživatelské příručce.

====================================================================
Tisk v síti
====================================================================

< Úvod >

Systém Windows umožňuje dvěma či více uživatelům sdílet tiskárnu
prostřednictvím sítě. Aby bylo možné sdílet tiskárnu mezi více
uživateli, na počítačích připojených k síti je třeba provést potřebná
nastavení.

Počítač, ke kterému je tiskárna skutečně připojena, se nazývá tiskový
server (dále jen server). Počítač, který prostřednictvím sítě používá
tiskárnu připojenou k serveru, se nazývá klient.

Operační systém serveru a klienta nemusí být stejný. Postup instalace
se ale v jednotlivých operačních systémech liší a pro různé kombinace
operačních systému serveru a klienta existují různá omezení použití.

< Používaná verze ovladače tiskárny >

- Získejte ovladač tiskárny odpovídající operačnímu systému na
  serveru a klientech.

- Kombinace ovladače tiskárny ze systému Windows (vytvořený
  společností Microsoft) a ovladače tiskárny Canon neumožňuje tisk v
  síti.
  Na serveru i klientech použijte ovladač tiskárny Canon.

- Verze ovladače tiskárny na serveru i klientech musí být shodné.
  Je-li používán systém Windows XP v kombinaci s Windows 2000,
  nainstalujte tento ovladač (verze 1.90) na server i klienty.

 Poznámka:

- Tato tiskárna nemá ovladač pro systém Windows NT4.0.

- Pokud server nebo některý z klientů používá systémy Windows Me nebo
  Windows 98, nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny odpovídající
  operačnímu systému.

< Způsoby instalace a nastavení >

Použijte způsob instalace podle typu operačního systému používaného
serverem.

  - Windows XP nebo Windows 2000 ----- (1), (2)
    Poznámka:
    Použijte postup odpovídající typu operačního systému používaného
    klientem.

  - Windows Me nebo Windows 98 ----- (3)

(1) Server i klient používají stejný operační systém
    Server: Windows XP nebo Windows 2000 
    klient: Windows XP nebo Windows 2000

  1. Na serveru nainstalujte ovladač tiskárny pro používaný operační
     systém. Způsob instalace je víceméně stejný jako pro místní
     tiskárnu.

  2. Nastavte tiskárnu připojenou k tiskovému serveru jako sdílenou
     tiskárnu. Návod, jak to provést, naleznete v nápovědě systému
     Windows.

     Zde lze nastavit instalaci typu Ukázat a tisknout (metoda
     bez ovladače tiskárny pro klienty na tiskovém serveru pomocí
     funkce [Další ovladače] systému Windows XP nebo Windows 2000).
     (Při tomto postupu přeskočte krok 3.)

  3. Na klientu nainstalujte ovladač tiskárny pro používaný operační
     systém. Způsob instalace je víceméně stejný jako pro místní
     tiskárnu.

     Poznámka:
     - Během instalace lze vybrat libovolný port. Po zvolení
       libovolného portu dokončete instalaci.
     - Pokud instalujete ovladač tiskárny pomocí instalačního
       programu, zobrazí se výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Tuto
       výzvu ignorujte.

  4. Otevrete sítový pocítac na klientu, pravým tlacítkem myši 
     klepnete na ikonu sdílené tiskárny, kterou chcete na serveru
     použít, a vyberte následující položku nabídky:

     - [Připojit...] ve Windows XP nebo Windows 2000

  Tím je na klientu vytvořena ikona sdílené tiskárny.
  Protože ikona tiskárny, jejíž ovladač byl nainstalován v kroku 3,
  již není potřeba, je možné ji odstranit.

(2) Klient používá jiný operační systém
    Server: Windows XP, Windows 2000
    Klient: Windows Me, Windows 98

  1. Nainstalujte na server ovladač tiskárny vhodný pro používaný
     operační systém. Postup instalace je více méně shodný 
     s postupem při instalaci na běžnou lokální tiskárnu.

  2. Nastavte tiskárnu připojenou k tiskovému serveru jako sdílenou
     tiskárnu. Návod, jak to provést, naleznete v nápovědě systému
     Windows.

  3. Na klientu nainstalujte ovladač tiskárny pro používaný operační
     systém. Způsob instalace je víceméně stejný jako pro místní
     tiskárnu.

     Poznámka:
     - Během instalace lze vybrat libovolný port. Po zvolení
       libovolného portu dokončete instalaci.
     - Pokud instalujete ovladač tiskárny pomocí instalačního
       programu, zobrazí se výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Tuto
       výzvu ignorujte.

  4. Na klientu otevřete [Start]-[Nastavení]-[Tiskárny].

  5. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu typu tiskárny, který
     chcete používat, a z místní nabídky vyberte příkaz [Vlastnosti].

  6. Vyberte kartu [Podrobnosti] a klepněte na tlačítko [Přidat
     port...].

  7. Vyberte možnost [Síť] a klepněte na tlačítko [Procházet].

  8. Ze seznamu tiskáren vyberte typ sdílené tiskárny, kterou chcete
     používat, a klepněte na tlačítko [OK].

  Tím je na klientu vytvořena ikona sdílené tiskárny.

(3) Server používá systém Windows Me nebo Windows 98.
    Server: Windows Me nebo Windows 98
    klient: Windows XP, Windows 2000

  1. Nainstalujte na server ovladač tiskárny vhodný pro používaný
     operační systém. Postup instalace je více méně shodný 
     s postupem při instalaci na běžnou lokální tiskárnu.

  2. Nastavte tiskárnu připojenou k tiskovému serveru jako sdílenou
     tiskárnu. Návod, jak to provést, naleznete v nápovědě systému
     Windows.

  3. Na klientu nainstalujte ovladač tiskárny pro používaný operační
     systém. Způsob instalace je víceméně stejný jako pro místní
     tiskárnu.

   Poznámka:
   - Během instalace lze vybrat libovolný port. Po zvolení
     libovolného portu dokončete instalaci.
   - Pokud instalujete ovladač tiskárny pomocí instalačního programu,
     zobrazí se výzva, abyste zapnuli tiskárnu. Tuto výzvu ignorujte.

  4. Na klientu otevřete dialogové okno [Tiskárna - vlastnosti], 
     na kartě [Porty] klepněte na tlačítko [Přidat port...] 
     a zadejte název tiskárny na serveru včetně síťové cesty.

  Tím je na klientu vytvořena ikona sdílené tiskárny.
  Protože ikona tiskárny, jejíž ovladač byl nainstalován v kroku 3,
  již není potřeba, je možné ji odstranit. Tato kombinace operačních
  systémů neumožňuje normální obousměrnou komunikaci. Přečtěte si
  část "Pokud server používá systém Windows Me nebo
  Windows 98" v kapitole "Omezení daná sítí".

< Omezení daná sítí >

- Pokud je v případě síťové tiskárny na klientu spuštěn program
  Monitor stavu Canon IJ, vyšle se příkaz do tiskárny, aby se 
  zjistil její stav. Pokud je na tiskovém serveru v dialogovém okně
  [Vlastnosti serveru] na kartě [Upřesnit] vybrána možnost 
  [Oznamovat vytištění vzdálených dokumentů], je jako reakce na každý
  příkaz na klientu zobrazeno hlášení o dokončení. Chcete-li vypnout
  zobrazování těchto hlášení, na tiskovém serveru otevřete dialogové
  okno [Vlastnosti serveru] a na kartě [Upřesnit] zrušte zaškrtnutí
  možnosti [Oznamovat vytištění vzdálených dokumentů]. Poté
  restartujte server, aby se nastavení aktivovalo.

- Pokud server používá systém Windows Me nebo Windows 98:

  S tiskárnou nelze obousměrně komunikovat obvyklým způsobem, takže
  se někdy zobrazí varovné hlášení a tisk se zastaví, nebo nelze
  tisknout vůbec. Tento problém vyřešíte, pokud na serveru otevřete
  okno [Vlastnosti] ovladače, na kartě [Podrobnosti] klepnete na
  tlačítko [Zařazování] a zaškrtnete možnost [Vypnout podporu
  obousměrné komunikace pro tiskárnu].

- Pokud klient používá systém Windows XP nebo Windows 2000:

  Po instalaci Ukázat a tisknout není nastavení obousměrné komunikace
  na klientu k dispozici. Pokud uživatel na klientu otevře okno
  [Vlastnosti] ovladače tiskárny a klepne na tlačítko [OK] bez
  zaškrtnutí možnosti [Zapnout podporu obousměrné komunikace], vypne
  se funkce obousměrné komunikace i na serveru. Tento problém lze
  vyřešit, pokud nainstalujete ovladač tiskárny na klient předem
  podle postupu popsaného v části "(1) Server i klient používají
  stejný operační systém."
  Problému se lze vyhnout také omezením přístupových práv uživatele
  klientu v nastavení zabezpečení sdílené tiskárny.

- Při tisku prostřednictvím Internetu (prostředí IPP), zkontrolujte
  verzi ovladače instalovaného na serveru a poté nainstalujte stejný
  ovladač na klientu jako místní tiskárnu.
  Uvědomte si, že klient nemůže spustit monitor stavu, protože
  prostřednictvím Internetu nelze zjistit stav tiskárny.

- Pokud je na serveru i klientu nainstalován stejný ovladač jako
  místní tiskárna, může síťová funkce na straně klientu automaticky
  vytvořit ikonu síťové tiskárny.

____________________________________________________________________
