(c) CANON INC. 1994-2005

_____________________________________________________________________

Драйвер принтера Canon IJ Canon iP5200 для Microsoft Windows Me, 
Microsoft Windows 98, версия 8.60 RU
Инструкции

_____________________________________________________________________

- Microsoft и Windows являются зарегистрированными 
  торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах.
- Другие названия компаний и изделий могут являться торговыми 
  марками соответствующих владельцев.

=====================================================================
СОДЕРЖАНИЕ
=====================================================================
Перед началом работы
1. Введение
2. Состав продукта
3. Требования к системе

Драйвер принтера Canon IJ
1. Установка драйвера принтера
2. Удаление драйвера принтера
3. Открытие окна диалога "Свойства принтера"
4. Ограничения, связанные с некоторыми приложениями
5. Предупреждения

=====================================================================
Перед началом работы
=====================================================================
1. Введение
---------------------------------------------------------------------
Данный продукт представляет собой драйвер принтера Canon IJ для 
Microsoft(R) Windows(R) Millenium Edition / Windows (R) 98 (в 
дальнейшем упоминаемых как "Windows").
Драйвер принтера позволяет печатать документы из любого Windows-
приложения с высоким качеством на цветном принтере Canon IJ.

2. Состав продукта
---------------------------------------------------------------------
Продукт состоит из следующих элементов.

- Драйвер принтера Canon IJ (также упоминаемый в настоящем документе
  как "драйвер принтера")
  Это программное обеспечение необходимо для печати на принтере 
  Canon IJ из Windows-приложений.

- Фоновый монитор Canon IJ
  Служит для проверки состояния заданий, выполняемых в фоновом 
  режиме.

- Агент печати Canon IJ
  Служит для наглядного представления хода выполнения текущего 
  задания.

- Удаление
  Служит для удаления ненужных драйверов принтера Canon IJ.

- Монитор состояния Canon IJ
  Служит для представления информации о состоянии принтера и 
  заданий печати.
  При возникновении ошибок Монитор состояния Canon IJ выводит на 
  экран сообщение об ошибке, полученное от принтера.

- Предварительный просмотр Canon IJ

- Файл README.TXT (Это файл, который вы сейчас читаете.)
  Файл содержит описание драйвера принтера и несколько 
  предупреждений. С этим файлом следует ознакомиться до начала 
  работы с драйвером принтера.

3. Требования к системе
---------------------------------------------------------------------
Для работы драйвера необходимы следующие система и оборудование.
    
    Операционная система: Microsoft Windows Me или Windows 98

    Компьютер: любой компьютер, на котором может работать 
               система Windows.

    Интерфейс: интерфейс USB

    Кабель принтера: кабель USB                             

Примечания.
 - Этот драйвер принтера следует использовать с приложениями, 
   разработанными для работы в Windows Me или Windows 98.

 - Для просмотра справочной системы этого драйвера принтера необходим
   обозреватель Internet Explorer 5.0 или последующих версий.
   В зависимости от операционной системы и версии обозревателя 
   Internet Explorer справка не всегда отображается должным образом.
   Желательно своевременно обновлять операционную систему с 
   помощьюфункции Windows Update.
   
=====================================================================
Драйвер принтера Canon IJ
=====================================================================
1. Установка драйвера принтера
---------------------------------------------------------------------
Чтобы получить возможность печатать документы на принтере, 
необходимо установить этот драйвер принтера в системе Windows.

Приведенные ниже инструкции относятся к установке только 
драйвера принтера, без использования компакт-диска, 
поставляемого с принтером. Процедура установки с использованием
компакт-диска описана в руководстве по эксплуатации принтера. 

  Примечания.
    
    Если ранее вы уже пользовались таким же принтером Canon IJ, 
    то новый драйвер следует устанавливать только после удаления 
    предыдущей версии драйвера этого принтера. Подробное описание
    процедуры удаления драйвера приводится в разделе "2. Удаление
    драйвера принтера".
    
  1)  Отключите питание принтера.
  2)  Включите компьютер и запустите Windows.
  3)  Соедините принтер с компьютером при помощи кабеля USB.
  4)  В меню [Пуск] выберите команду [Выполнить...].
  5)  Нажмите кнопку [Обзор...].
  6)  В списке [Папка:] выберите диск или папку, в которой 
      находится драйвер принтера.
  7)  Выберите файл [Setup.exe] и нажмите кнопку [Открыть].
  8)  Нажмите кнопку [OK].
  9)  Появится окно диалога [Приветствие].
      Для продолжения установки нажмите кнопку [Далее>].
  10) Появится окно диалога [Лицензионное соглашение]. Если вы 
      принимаете условия Соглашения, нажмите кнопку [Да].
      В противном случае вы не можете использовать драйвер 
      принтера.
  11) Начнется копирование файлов. По окончании копирования 
      файлов появится окно диалога [Способ подключения 
      принтера]. Когда это окно диалога появится на экране, 
      включите питание принтера.
  12) Появится окно диалога [Готово]. Нажмите кнопку [Готово] 
      для завершения установки.

  Примечания.
  - В случае установки нескольких драйверов необходимо выбрать 
    принтер, который будет использоваться по умолчанию.
    Выберите драйвер в папке [Принтеры], а затем выберите 
    команду [Использовать по умолчанию] в меню [Файл].
    
  - Если ранее вы уже пользовались каким-либо принтером Canon IJ, 
    то на экране может появиться сообщение о том, что драйвер USB
    будет обновлен. Нажмите кнопку [OK], чтобы обновить драйвер 
    USB и перезагрузить компьютер. Затем повторите процедуру, 
    начиная с этапа 1.

  - Если кнопка [Готово] не появилась на экране после выполнения 
    описанной выше процедуры, выключите и снова включите питание 
    принтера.    

2. Удаление драйвера принтера
---------------------------------------------------------------------
Чтобы удалить установленный драйвер принтера Canon iP5200, выполните
следующие действия.

  1)  В меню [Пуск] выберите команду [Программы], затем - 
      [Canon iP5200].
  2)  Выберите команду [Удаление].
  3)  Если на экране появится окно [Подтверждение удаления 
      файла], нажмите кнопку [Да].

3. Открытие окна диалога "Свойства принтера"
---------------------------------------------------------------------
Настройка параметров драйвера обычно осуществляется из 
приложения с помощью кнопки [Свойства], доступной через команду 
[Параметры страницы] или [Печать] в меню [Файл].
Чтобы открыть окно свойств без помощи приложения, выполните 
описанные ниже действия.

  1)  В Главном меню выберите команду [Настройка], затем - 
      [Принтеры].
  2)  Щелкните значок используемого принтера в папке "Принтеры".
  3)  Выберите команду [Свойства] в меню [Принтер].
  4)  В окне диалога [Свойства] выберите вкладку [Главная] или 
      [Страница], чтобы настроить основные параметры драйвера.
  5)  Установите необходимые значения параметров печати.
      Чтобы получить пояснения по каждому элементу, нажмите 
      кнопку [Справка].
  6)  По окончании настройки нажмите кнопку [OK].


4. Ограничения, связанные с некоторыми приложениями
---------------------------------------------------------------------
К данному драйверу относятся следующие ограничения по 
использованию с перечисленными ниже приложениями. (Подробности 
см. в руководстве пользователя для используемого программного 
обеспечения или обратитесь в соответствующую службу поддержки).

- Microsoft Word 95 / 97 / 2000 / 2002 (Microsoft Corp.)
  При работе с Microsoft Word возможно неправильное 
  масштабирование документов.
  Чтобы воспользоваться функцией масштабирования сначала 
  выберите команды [Пуск] – [Настройка] – [Принтеры] и щелкните 
  правой кнопкой название используемого принтера. Затем выберите 
  команду [Использовать по умолчанию] и укажите размер страницы 
  на вкладке [Страница] в окне свойств принтера.
  После этого можно запускать приложение.
  Если вы не используете функцию масштабирования или если печать 
  выполняется после того, как была нажата кнопка [Закрыть] 
  в окне диалога "Печать", то принтер печатает на бумаге 
  указанного размера.

- CorelDRAW (Corel Corporation)
  В некоторых случаях значения параметров драйвера могут быть 
  недопустимыми. В этом случае следует сохранить данные 
  и закрыть программу CorelDRAW. Выберите команды [Пуск] – 
  [Настройка] – [Принтеры] и щелкните правой кнопкой название 
  используемого принтера. Затем выберите команду "Свойства". 
  Настройте необходимые параметры и запустите программу 
  CorelDRAW повторно для выполнения печати документа.

- Некоторые программы могут отменять масштабирование при 
  закрытии и повторном открытии окна свойств.
  Коэффициент масштабирования выбирается исходя из соотношения 
  указанного размера страниц документа и размера бумаги, 
  используемой принтером.
  В этом случае правильное масштабирование можно получить при 
  выполнении печати непосредственно после настройки коэффициента 
  масштабирования.

- При печати на развороте некоторые приложения могут частично 
  смещать данные на следующую страницу.

5. Предупреждения
---------------------------------------------------------------------
- Если драйвер принтера удалить не удается, перезагрузите компьютер,
  а затем повторите попытку.

- Чтобы использовать Монитор состояния Canon IJ, включите 
  двунаправленную связь с принтером в Windows.
  В меню [Пуск] выберите команду [Настройка], затем – 
  [Принтеры], чтобы открыть окно свойств принтера. Откройте 
  вкладку [Сведения] и нажмите кнопку [Очередь...], затем 
  включите [Двусторонний обмен данными с принтером].
  
- Если принтер используется в качестве сетевого принтера, 
  то Монитор состояния Canon IJ использовать нельзя.
  
<Конец файла readme.txt>
